17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Názov náhradného dielu** | **Číslo výkresu alebo označenie** | **Typ stroja** | **Poznámka** |
| 2 | Cievka elektro magnetického ventilu | 3EM 2,5F alebo3VE 2,5F-toto označenie platí pre kompletný el.mag. ventil | Platí pre všetky typy lisou | Treba uviesť rok výroby lisu a ovladacie napätie lisu. |
| 3 | Doska | 1479-438C | LEXN100CLEN63CLEN40CLEN25CLEN10C | Treba uviesť rok výroby lisu. |
| 4 | Tlmič | 1279-496A1479-496A | LEN10CLEN25CLen40CLEN63CLEXN100C |  |

-

16

15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Názov náhradného dielu** | **Číslo výkresu alebo označenie** | **Typ stroja** | **Poznámka** |
| 6 | Jadro elektro magnetického ventilu | Jadro elektro magnetického ventilu | Pre všetky lisy | Pre ventil 3EM2,5F,Treba rok výroby. |
| 8 | Vedenie jadra | Vedenie jadra | Pre všetky lisy | Pre ventil 3EM2,5F,treba rok výroby. |
| 13 | Gufero | 35x47x740x52x7 | LEN10CLEN25CLEN40CLEN63CLEXN100C |  |
| 15 | Ložisko | 6007Z6008Z | LEN10CLEN25CLEN40CLEN63CLEXN100C |  |
| 16 | Ložisko | 60076008 | LEN10CLEN25CLEN40CLEN63CLEXN100C |  |
| 17 | Nosič | 1379-467A1479-467A1569-934A | LEN10CLEN25CLEN40CLEN63CLEXN100C |  |
| 1,2 | VZD-montažna zostava predáva sa bez tlmiča. | 1279-436A1279-436A1379-436A1479-436A1569-916B | LEN10CLEN25CLEN40CLEN63CLEX100C |  |