

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Názov náhradného dielu** | **Číslo výkresu alebo označenie** | **Typ stroja** | **Poznámka** |
| 1 | Výstredníkova hriadeľ | 1569-168A1479-181C1379-181C1279-181C1179-181C | LEXN100CLEN63CLEN40CLEN25CLEN10C | Pri objednávaní treba uviesť rok výroby lisu. |
| 2 | Ložisko hlavného uloženia-2ks | 23232W33/C2230226B/C222320A/C22231A/C222214JB/C2 | LEXN100CLEN63CLEN40CLEN25CLEN10C |  |
| 3,4,5, | Výstredníkové puzdroTechnologická zostava | 1569-1671479-1961379-1961279-1961179-196 | LEXN100CLEN63CLEN40CLEN25CLEN10C | Poz.3,4,5,sa dodáva ako technologický celok. Pri objednávaní treba uviesť rok výroby lisu. |
| 6 | Zubový krúžok | 1566-1711479-1851379-1851279-1851179-185 | LEXN100CLEN63CLEN40CLEN25CLEN10C |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Názov náhradného dielu** | **Číslo výkresu alebo označenie** | **Typ stroja** | **Poznámka** |
| 7 | Ojnica | 1569-172A1479-169E1379-169D1279-169D1179-169B | LEXN100CLEN63CLEN40CLEN25CLEN10C | Pri objednávaní treba uviesť rok výroby lisu |
| 8 | Ložisko ojnice | 23148W33/C223140B/C223132B/C223128B/C223024B/C2 | LEXN100CLEN63CLEN40CLEN25CLEN10C | 1 ks ide na prevedenie |
| 10 | Skrutka | 1566-1781479-1871379-1871279-1871179-187 | LEXN100CLEN63CLEN40CLEN25CLEN10C |  |
| 11 | Poistka | 1566-1771479-1861379-1861279-1861179-186 | LEXN100CLEN63CLEN40CLEN25CLEN10C |  |
|  |  |  |  |  |